**Komplet za konstrukcijski prijenos buke KSD-D**

Četiri gumene izolirajuća elementa s pocinčanom podloškom za stropnu montažu ventilacijskih kutija ESR-2 EC u skladu s normom DIN 4109 uz konstrukcijski prijenos buke.

Drugi materijal za pričvršćivanje kao npr. navojne šipke, matice itd. nije uključen u isporuku.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KSD-D |
| Materijal: | Termoplastični elastomer (TPE) |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,03 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,04 kg |
| Protupožarna zaštita: | Protupožarna klasa B2 u skladu s normom DIN 4102, nije kapajuće |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 50 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 80 mm |
| Visina s pakovanjem: | 30 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Navoj: | M8 |
| Temperatura okoline: | -50 °C do 110 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 4 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925217 |
| Broj artikla: | 0092.0521 |

Proizvođač: MAICO

KSD-D Komplet za konstrukcijski prijenos buke