**Razlika tlaka mjernog pretvarača DS 500**

Tlačni odašiljač u plastičnom kućištu za primjenu u zraku i neagresivnim plinovima.

Izlazni signal može se odabrati da bude između 0-10 V (stanje pri isporuci) i 4-20 mA.

vrijeme aktiviranja također se može odabrati: 1 s (stanje pri isporuci) ili 100 ms.

Isporuka:

1 x tlačni odašiljač

2 x tlačna sonda od plastike

1 x 2 m PVC-crijevo

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DS 500 |
| Maks. nadtlak: | 20 kPa |
| Radno područje: | 0 - 500 Pa / 0 - 1000 Pa |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 18 V - 30 V DC |
| Izlazni signal: | 0 V - 10 V |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Težina: | 0,17 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,21 kg |
| Širina: | 130 mm |
| Visina: | 130 mm |
| Dubina: | 56 mm |
| Širina s pakovanjem: | 140 mm |
| Visina s pakovanjem: | 75 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 115 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571186 |
| Broj artikla: | 0157.0118 |

Proizvođač: MAICO

DS 500 Razlika tlaka mjernog pretvarača