**Odsisni element Centro-M**

Odsisni element Centro-M - ručni model

Za zajednički promjenjivi volumen zraka.

Odsisni element fiksno namješten.

Elementi za odsisni zrak MAICO Centro-M nemaju električni priključak i mogu se ugraditi u sva područja u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Značajke

Odsisni element s poklopcem i filtrom ISO Coarse > 30 % (G2) za ugradnju u podžbukno kućište.

Može se upotrijebiti sa središnjim ventilacijskim sustavom Centro.

Protupožarna zaštita identična odsisu zraka iz jedne prostorije MAICO ER.

Nisu dodatno potrebne hladno-dimne brane.

Nisu potrebni dodatni prigušivači zvuka.

Boja uobičajeno bijela, slična RAL 9016.

Jednostavna zamjena filtra bez alata.

Pokrov se može okretati za ± 5°, stoga je moguće uravnoteženje koso postavljenog kućišta.

Jednostavna i brza montaža odsisnog elementa u kućištu putem brzog pričvršćivanja.

Razliku razine jačine zvuka u skladu s normom DIN 4109 provjerio je IAB Oberursel.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Centro-M |
| Model: | ručno |
| Volumen zraka: | 20 m³/h / 40 m³/h |
| Minimalni volumen zraka: | 30 m³/h |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Vrsta sustava: | središnje |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,85 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,14 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Širina: | 251 mm |
| Visina: | 251 mm |
| Dubina: | 138 mm |
| Širina s pakovanjem: | 280 mm |
| Visina s pakovanjem: | 280 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 155 mm |
| Razina zvučnog tlaka: | 26 dB(A) / 33 dB(A) Podatak u skladu s normom DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799841821 |
| Broj artikla: | 0084.0182 |

Proizvođač: MAICO

Centro-M Odsisni element