**Mali sobni ventilator ECA 100 ipro RCH**

Model s radijskim prijamnikom i regulacijom vlažnosti

S ugrađenim radijskim prijamnikom od 868 MHz i regulacijom vlažnosti.

Proizvod bez barijere zbog automatskog uključivanja/isključivanja preko osjetnika vlažnosti.

Nije potrebno namještanje vlažnosti pri uključivanju. Ventilator nadzire stanje vlažnosti. Odzračuje automatski ovisno o vlažnosti u prostoriji na stupnju 1 ili stupnju 2.

Može se uključiti s odvojenom radijskom sklopkom DS RC ili posebnim upravljanjem RLS RC.

Dva broja okretaja mogu se odabrati na radijskoj sklopki ili na upravljanju.

Bez mogućnosti upravljanja brzinom.

Može se kombinirati sa sustavom Wibutler Smart Home.

Značajke

Radijski upravljani ventilator za sustav za odsis zraka MAICOsmart, s ugrađenim radijskim prijamnikom 868 MHz, koji se temelji na tehnologiji EnOcean.

Ventilator se može ugraditi u spoj glavni-podređeni (potreban RLS RC).

Dva stupnja snage.

Skriveni usis zraka kroz dizajnerski poklopac.

Za odsis zraka.

S oznakom VDE.

Vrsta zaštite IP X5 za sigurnost u kupaonici.

Klasa zaštite II.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Može se kombinirati sa sustavom Wibutler Smart Home.

Motor

Čvrsti, štedljivi motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Vrlo jednostavna montaža zato što se poklopac može lako ukloniti s alatom.

Kompatibilno s ECA modelima prethodnika DN 100 zato što se rupe za pričvršćivanje i ulaz kabela nalaze podžbukno na istom mjestu.

Električni spoj

Električni spoj podžbukni.

Sigurnosna uputa

Ventilatori odgovaraju vrsti zaštite IP X5 i mogu se ugraditi u područje zaštite 1 u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Za detalje vidi upute za projektiranje u poglavlju mali sobni ventilatori.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 100 ipro RCH |
| Model: | Radijski prijamnik i regulacija vlažnosti |
| Volumen zraka: | 78 m³/h / 92 m³/h |
| Brzina: | 2.100 1/min / 2.500 1/min |
| Smjer zraka: | Odsisni zrak |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| SEC average: | -24,18 kWh/(m²\*a) |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 6 W / 8 W |
| IMaks.: | 0,06 A |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,73 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,88 kg |
| Žaluzina: | nema |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Širina: | 159 mm |
| Visina: | 159 mm |
| Dubina: | 130 mm |
| Širina s pakovanjem: | 167 mm |
| Visina s pakovanjem: | 167 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 145 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Temperatura okoline: | -10 °C do 40 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 27 dB(A) / 32 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799842118 |
| Broj artikla: | 0084.0211 |

Proizvođač: MAICO

ECA 100 ipro RCH Mali sobni ventilator