**Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 12-3 EC**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESR 12-3 EC |
| Volumen zraka: | 490 m³/h |
| Brzina: | 4.010 1/min |
| Tip propelera: | radijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga: | 121 W |
| IMaks.: | 1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Toplinska klasa: | F |
| Mjesto ugradnje: | Zid/strop |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 12,32 kg |
| Težina s pakovanjem: | 13,63 kg |
| Ventilator se može izvući: |  ✔  |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Širina: | 386 mm |
| Visina: | 232 mm |
| Dubina: | 485 mm |
| Širina s pakovanjem: | 395 mm |
| Visina s pakovanjem: | 275 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 565 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 50 °C |
| Temperatura okoline: | -30 °C do 50 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799981039 |
| Broj artikla: | 0080.1000 |

Proizvođač: MAICO

ESR 12-3 EC Zvučno izolirana ventilacijska kutija