**Umetni prigušivač SDE 16**

Kao prigušivač ili za reguliranje tlaka u fleksibilnim čeličnim kanalima i obloženim spirokanalima.

Prikladno za usis i odsis zraka.

Uklanjanjem čepova može se lako prilagoditi okolnostima.

Predviđen je mali otvor za mjerenje količine zraka.

Zauzima malo prostora.

Jednostavna montaža.

Moguća kasnija montaža.

Protupožarna pjena sa zaštitom od gljivica, u skladu sa zahtjevima klase emisije M1.

Jednostavno čišćenje usisivačem.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SDE 16 |
| Mjesto ugradnje: | Cijev |
| Materijal: | PU-pjena |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,13 kg |
| Nominalna dužina: | 160 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 160 |
| Vanjski promjer: | 162 mm |
| Širina: | 165 mm |
| Visina: | 165 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 165 mm |
| Visina s pakovanjem: | 165 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz: | 6,5 dB / 3 dB / 1,5 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 7 dB / 3,5 dB / 2,5 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 4 dB / 2,5 dB / 1,5 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 9,5 dB / 5,5 dB / 3,5 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 13 dB / 8,5 dB / 6 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 16 dB / 8,5 dB / 6 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 18 dB / 15 dB / 12 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 22 dB / 20 dB / 17 dB |
| Uneseni gubitak napomena: | Podaci za 1, 3 i 5 otvora |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799442165 |
| Broj artikla: | 0044.0216 |

Proizvođač: Jeven

SDE 16 Umetni prigušivač