**Cijevni komad za servomotor MSR 125**

Cijevni komad za ugradnju servomotora MS… i MS… S.

S rupama za pričvršćivanje servomotora i ako prolaz kabela.

S kontrolnim otvorom, zatvorenim gumenim čepom.

S filcom postavljenim prema van kako bi iznutra nastala glatka površina.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MSR 125 |
| Materijal: | Pocinčani čelični lim |
| Težina: | 0,9 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,95 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Duljina: | 400 mm |
| Širina: | 125 mm |
| Visina: | 125 mm |
| Dubina: | 400 mm |
| Širina s pakovanjem: | 134 mm |
| Visina s pakovanjem: | 133 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 400 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925118 |
| Broj artikla: | 0092.0511 |

Proizvođač: MAICO

MSR 125 Cijevni komad za servomotor