**Disk-ventil, plemeniti čelik TM-V2A 16**

Disk-ventili od plemenitog čelika za usis i odsis zraka s postoljima.

S labavim montažnim prstenom i steznim oprugama za jednostavnu montažu.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva okretnim diskom ventila.

Preporučeni pribor: Element filtra za hvatanje masnoća FFE pri primjeni u prostorijama s odsisnim zrakom koji sadrži masnoće (npr. u kuhinjama itd.).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TM-V2A 16 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Volumen zraka: | 60 m³/h / 80 m³/h / 130 m³/h / 190 m³/h Kod 2 Pa / 8 Pa / 22 Pa / 48 Pa |
| Materijal: | Plemeniti čelik |
| Boja: | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina: | 0,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,51 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 160 mm |
| Širina: | 225 mm |
| Visina: | 225 mm |
| Dubina: | 62 mm |
| Širina s pakovanjem: | 220 mm |
| Visina s pakovanjem: | 75 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 220 mm |
| Razina jačine zvuka: | 35 dB(A) / Kod maks. 180 m³/h |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513766 |
| Broj artikla: | 0151.0376 |

Proizvođač: MAICO

TM-V2A 16 Disk-ventil, plemeniti čelik