**Pribor za prozorsku ugradnju FE 100 SG**

Značajke

FE 100 SG, sastoji se od vanjske rešetke SG, adaptera, navojnog priključka, dva brtvena prstena, četiri razmačna okvira.

Za ugradnju u prozore ili tanke zidove.

Od čvrste i otporne plastike.

Potrebna je kombinacija s malim sobnim ventilatorima MAICO DN 100 (nije uključeno u isporuku), iznimka ECA 100 F.

Kod kombinacija s malim sobnim ventilatorom ECA 100 ...

Motor

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje. Pri toplinskom preopterećenju isključuje motor i ponovno ga samostalno uključuje nakon hlađenja.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Jednostavna montaža u isječak prozora zbog adaptera i navojnih priključaka koji se vijcima mogu pričvrstiti jedan u drugi.

Debljina stakla 3 mm, razmak staklene ploče 50 mm.

Prozorski isječak od 115 do 120 mm.

Nije prikladno za ugradnju u otklopive dvostruke prozore.

Električni spoj

Na steznu letvicu u kućištu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FE 100 SG |
| Mjesto ugradnje: | Prozor / Zid |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Plastika, otporna na udarce |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,47 kg |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 84 mm |
| Širina s pakovanjem: | 155 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 125 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799990291 |
| Broj artikla: | 0093.1023 |

Proizvođač: MAICO

FE 100 SG Pribor za prozorsku ugradnju