**Kutija prigušivača SB 12/16**

Kutija prigušivača za tehničke ventilacijske sustave.

Priključivanje obloženog spirokanala DN 125 s utičnom spojnicom SVR 125.

Priključivanje obloženog spirokanala DN 160 na postolje EPP. Brtvljenje na mjestu ugradnje.

Od zvučno izoliranog polipropilena (EPP) s higijenskim tkanim laminatom.

Sa zvučno izoliranim poklopcem od melaminske voštane pjene bez mineralnih vlakana.

Dva revizijska otvora.

S prethodno izbušenim rupama za montažu s navojnim šipkama.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SB 12/16 |
| Materijal: | Plastika EPP |
| Težina: | 1,74 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,77 kg |
| Širina: | 435 mm |
| Visina: | 365 mm |
| Dubina: | 220 mm |
| Širina s pakovanjem: | 645 mm |
| Visina s pakovanjem: | 370 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 225 mm |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz: | 2 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 8 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 12 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 20 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 38 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 47 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 40 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 35 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599951 |
| Broj artikla: | 0059.0995 |

Proizvođač: MAICO

SB 12/16 Kutija prigušivača