**EnOcean-utični modul E-SM**

Komunikacijski modul omogućuje regulaciju ventilacijskog uređaja radijskim standardom EnOcean.

Nakon postavljanja utičnog modula na temeljnu ploču se mogu npr. odgovarajući radijski osjetnici i radijske upravljačke jedinice programirati na regulaciji.

Za središnje ventilacijske uređaje WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 i WS 470.

Podaci se prenose u frekvencijskom pojasu od 868,3 MHz.

Utični modul E-SM podržava isključivo sljedeće EnOcean Equipment Profiles (EEP):

Vlaga-temperatura | Afriso | EEP A5-04-01

Vlaga-temperatura | Thermokon | EEP A5-04-01

CO2-temperatura | Afriso | EEP A5-09-08

CO2-temperatura | Thermokon | EEP A5-09-04

Zidni odašiljač 4-kanalni | PEHA | EEP F6-02-01

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | E-SM |
| Nazivni napon: | 12 V DC |
| Težina: | 0,07 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,12 kg |
| Širina: | 54 mm |
| Visina: | 39 mm |
| Dubina: | 47 mm |
| Širina s pakovanjem: | 187 mm |
| Visina s pakovanjem: | 47 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 143 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925569 |
| Broj artikla: | 0092.0556 |

Proizvođač: MAICO

E-SM EnOcean-utični modul