**Element za usisni zrak ZE 10 T**

Samoregulirajući element za usisni zrak za decentralnu kućnu ventilaciju bez propuha.

S integriranim termostatom za regulaciju.

Regulacija u području temperature od -5 °C (zatvoreno) do +10 °C (otvoreno).

Nije potreban električni priključak.

Jedinica za pakiranje: Unutrašnji dio reguliran temperaturom, filtar prašine i filtar za insekte, dva zidna odvojka za debljinu zida do 500 mm, vanjska rešetka s rešetkom za muhe.

Pribor: Zaštita od oluje ZES, zamjenski filtar ZEF

Upute za ugradnju

Preporučeno projektiranje:

1 ZE 10 T pro 30 m2 stambene površine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZE 10 T |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Maks. volumen zraka: | 27 m³/h |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina s pakovanjem: | 1,22 kg |
| Razred filtra: | G3 |
| Vrsta žaluzine: | ručno |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 280 mm |
| Visina s pakovanjem: | 160 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 280 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Analizirana maks. razlika razine normirane buke elementa Dn,w: | 33 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520481 |
| Broj artikla: | 0152.0048 |

Proizvođač: MAICO

ZE 10 T Element za usisni zrak