**Element ventilatora VE ER-AP 100 H**

Element ventilatora kao rezervni dio za nadžbukni ventilator ER-AP 100 H.

Model s regulacijom vlažnosti.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VE ER-AP 100 H |
| Model: | Regulacija vlažnosti |
| Volumen zraka: | 35 m³/h / 100 m³/h |
| Brzina: | 900 1/min / 1.850 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 10 W / 29 W |
| IMaks.: | 0,09 A / 0,15 A |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 1,03 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,35 kg |
| Širina: | 215 mm |
| Visina: | 110 mm |
| Dubina: | 215 mm |
| Širina s pakovanjem: | 270 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 280 mm |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100997 |
| Broj artikla: | E084.0174.0000 |

Proizvođač: MAICO

VE ER-AP 100 H Element ventilatora