**Vanjska rešetka MGE 80/125 V2A**

MGR: Vanjska rešetka za prekrivanje okruglih ventilacijskih otvora.

MGE: Vanjska rešetka za prekrivanje pravokutnih ventilacijskih otvora.

S rešetkom za insekte i opružnim držačem.

Za promjer cijevi od 80 mm do 125 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MGE 80/125 V2A |
| Model: | kutni |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Materijal: | Plemeniti čelik |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,14 kg |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 25 mm |
| Širina s pakovanjem: | 151 mm |
| Visina s pakovanjem: | 151 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 26 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780311 |
| Broj artikla: | 0078.0031 |

Proizvođač: MAICO

MGE 80/125 V2A Vanjska rešetka