**Zračni filtar, zamjena ZF 35**

Zamjenski zračni filtar za grijač cijevi AIROTHERM DTH 35.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZF 35 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,06 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,82 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 350 mm |
| Širina: | 645 mm |
| Visina: | 400 mm |
| Dubina: | 18 mm |
| Širina s pakovanjem: | 660 mm |
| Visina s pakovanjem: | 405 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 80 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932079 |
| Broj artikla: | 0093.0207 |

Proizvođač: MAICO

ZF 35 Zračni filtar, zamjena