**Sklopka vremenske odgode VZ 12**

Sklopka vremenske odgode za regulaciju odgode uključivanja i vremena naknadnog rada ventilatora.

Moguća aktivacija uobičajenim sklopkama.

VZ 24 C: Moguća aktivacija uobičajenim sklopkama ili tipkalima.

Otporno na smetnje u skladu s normom EN 61000-4-5 (na 1000 V - 4000 V). Po potrebi uvedite dodatne mjere za suzbijanje međudjelovanja (L, C ili RC elementi, zaštitne diode, varistori).

Ispitna oznaka: VDE.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VZ 12 |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 1,25 A |
| Vrsta zaštite: | IP 40 |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,02 kg |
| Širina: | 20 mm |
| Visina: | 13 mm |
| Dubina: | 35 mm |
| Širina s pakovanjem: | 20 mm |
| Visina s pakovanjem: | 13 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 35 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 50 °C |
| Daljinski upravljač: |  -  |
| Vrijeme naknadnog rada: | 12 min |
| Odgoda uključivanja: | 50 s |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578215 |
| Broj artikla: | 0157.0821 |

Proizvođač: MAICO

VZ 12 Sklopka vremenske odgode