**Cijevni prigušivač RSR 16/50**

Cijevni prigušivač za zračno-tehnička postrojenja.

Sa zvučno izoliranim poklopcem od staklenih vlakana spojenim sintetičkom smolom.

Nije zapaljivo sukladno DIN 4102 klasa A1.

Umetni prigušivač izmjeren u skladu s DIN 45646.

Otporno na temperaturu do +70 °C.

RSR...: Sa zvučno izoliranim poklopcem debljine 25 mm.

RSR.../50: Sa zvučno izoliranim poklopcem debljine 50 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RSR 16/50 |
| Model: | Zvučno izolirani poklopac od 50 mm |
| Materijal: | Aluminij |
| Težina: | 1,86 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,47 kg |
| Nominalna dužina: | 160 mm |
| Širina: | 1.120 mm |
| Visina: | 262,5 mm |
| Dubina: | 262,5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.185 mm |
| Visina s pakovanjem: | 270 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 270 mm |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz: | 1 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 5 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 10 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 21 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 39 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 30 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 20 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 18 dB |
| Zvučna izolacija: | da |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923244 |
| Broj artikla: | 0092.0324 |

Proizvođač: MAICO

RSR 16/50 Cijevni prigušivač