**Ventil za usisni zrak ZWVQ 12**

U estetskom dizajnu za montažu na zid s vodoravnim izlazom zraka. Veliki indukcijski efekt sa zrakom u prostoriji osigurava vrlo dobro miješanje i vođenje zraka bez propuha čak i na podtemperaturi.

Velika duljina bacanja ventila omogućuje veliku dubinu prodiranja.

Moguća montaža u blizini stropa.

Ventil za usisni zrak može se lako održavati čistim i čistiti zbog svojeg glatkog prednjeg dijela.

Uklonjiva prednja ploča.

Jednostavno i točno postavljanje volumena zraka obavlja se tako da se uklone i dopune isporučene nevidljive ljepljive vrpce iznad redova rupa.

Stvara malu buku.

Ventil s cijevnim nastavkom i gumenom brtvom može se gurnuti izravno u obloženi spirokanal.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZWVQ 12 |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Maks. volumen zraka: | 90 m³/h |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | bijela, obloženo prahom, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,67 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,69 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Širina: | 218 mm |
| Visina: | 156 mm |
| Dubina: | 60 mm |
| Širina s pakovanjem: | 220 mm |
| Visina s pakovanjem: | 160 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 90 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520658 |
| Broj artikla: | 0152.0065 |

Proizvođač: MAICO

ZWVQ 12 Ventil za usisni zrak