**Zračni filtar, zamjena RF 40-7**

Zamjenski filtar za filtar zraka TFE.

RF ...-5: Zamjenski filtar za TFE...-5.

RF ...-7: Zamjenski filtar za TFE...-7.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RF 40-7 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,99 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,49 kg |
| Razred filtra: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Nominalna dužina u mm: | 400 |
| Širina: | 495 mm |
| Visina: | 495 mm |
| Dubina: | 48 mm |
| Širina s pakovanjem: | 495 mm |
| Visina s pakovanjem: | 495 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 48 mm |
| Temperatura okoline: | 80 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938842 |
| Broj artikla: | 0093.0884 |

Proizvođač: MAICO

RF 40-7 Zračni filtar, zamjena