**Prateći relej NRS 10**

Prateći relej za namještanje naknadnog rada ventilatora.

Aktiviranje uobičajenim sklopkama za isključivanje, tipkalima i kontaktnim sklopkama na vratima.

Iz toplinskih razloga potrebna montaža s bočnim zrakom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | NRS 10 |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 60 Hz |
| Maksimalno opterećenje (indukcijsko opterećenje): | 2,5 A |
| Maksimalno opterećenje (otporno opterećenje): | 10 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Vrsta ugradnje: | Razvodni ormarić |
| Širina: | 17,5 mm |
| Visina: | 90 mm |
| Dubina: | 73 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799577782 |
| Broj artikla: | 0157.0778 |

Proizvođač: MAICO

NRS 10 Prateći relej