**Zračni filtar, zamjena PF 10/16**

Zamjenski zračni filtar za filtar zraka TFE 10, TFE 12, TFE 15 i TFE 16.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PF 10/16 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,09 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,26 kg |
| Razred filtra: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Širina: | 200 mm |
| Visina: | 200 mm |
| Dubina: | 25 mm |
| Širina s pakovanjem: | 455 mm |
| Visina s pakovanjem: | 320 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 30 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | TFE 10, TFE 12, TFE 15 i TFE 16 |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936985 |
| Broj artikla: | 0093.0698 |

Proizvođač: MAICO

PF 10/16 Zračni filtar, zamjena