**Krovno postolje za korugirane i trapezoidne krovove SOWT 45**

Postolje za kosi krov za montažu krovnih ventilatora.

Sa zvučnom i toplinskom izolacijom od nezapaljivih ploča od mineralnih vlakana otpornih na abraziju.

Serijski modeli do nagiba krova od 30°.

Odstupajuće visine postolja i modeli s nagibom krova većim od 30° mogući su na upit.

Uporaba na trapezoidnim i korugiranim krovovima.

Izradite odgovarajući oblik profila na mjestu ugradnje.

Pripremite lim profila na mjestu ugradnje.

Napomena: Postolja za korugirani i trapezoidni krov izrađuju se prema podacima kupca. Stoga nije moguć njihov povrat.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SOWT 45 |
| Model: | Nagib krova do 30° |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 19 kg |
| Težina s pakovanjem: | 20 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 450 mm |
| Širina: | 1.085 mm |
| Visina: | 290 mm |
| Dubina: | 1.095 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.150 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.080 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 500 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939894 |
| Broj artikla: | 0093.0989 |

Proizvođač: MAICO

SOWT 45 Krovno postolje za korugirane i trapezoidne krovove