**Izmjenjivač topline rasolina-zrak EW-K 200**

Izmjenjivač topline rasolina-zraka za prijenos topline iz rasoline u vanjski zrak.

Ispust kondenzata s priključkom od 1/2" na bočnoj strani.

Spajanje hladnjaka i PE-cijevi obavlja se na mjestu ugradnje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EW-K 200 |
| Maks. volumen zraka: | 250 m³/h |
| Nominalna dužina priključka magnetnog ventila: | 22 mm |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924135 |
| Broj artikla: | 0192.0413 |

Proizvođač: MAICO

EW-K 200 Izmjenjivač topline rasolina-zrak