**Senzor štetnog plina SGS**

Koncentraciju anestezijskog plina, metana, propana i butana stalno mjeri osjetnik za plin visoke kvalitete.

U slučaju alarma zbog anestezijskog plina i plina se upozorava optički (crveni indikator alarma) i zvučno (glasna signalna sirena).

Izlaz releja 1 A/30 V DC, beznaponski kontakt, da bi se aktivirao izlazni signal.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SGS |
| Nazivni napon: | 12 V DC (-10% / +20%) |
| IMaks.: | 90 mA / 145 mA |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Mjesto ugradnje: | WS uređaj |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,22 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,3 kg |
| Širina: | 115 mm |
| Visina: | 90 mm |
| Dubina: | 30 mm |
| Širina s pakovanjem: | 165 mm |
| Visina s pakovanjem: | 150 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 80 mm |
| Temperatura okoline: | -10 °C do 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | Trio, WS 160 Flat KET / KBET / KBZET, WS 170..., WS 300 Flat, WS 320..., WS 470... |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992196 |
| Broj artikla: | 0093.1323 |

Proizvođač: MAICO

SGS Senzor štetnog plina