**Disk-ventil, metal TFZ 10**

Disk-ventil za usis zraka.

Estetski, ravni model.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva okretnim diskom ventila.

S bajunetnom pregradom za ugradbeni okvir.

Potreban pribor: Ugradbeni okvir s brtvom EBR-D / EBR.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TFZ 10 |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Maks. volumen zraka: | 30 m³/h |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010, sjaj 70 |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,21 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 130 mm |
| Visina: | 130 mm |
| Dubina: | 130 mm |
| Širina s pakovanjem: | 130 mm |
| Visina s pakovanjem: | 60 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513643 |
| Broj artikla: | 0151.0364 |

Proizvođač: MAICO

TFZ 10 Disk-ventil, metal