**Cijevni prigušivač RSI 112/1500**

Cilindrični cijevni prigušivač za zračno-tehnička postrojenja.

Model bez kulise ne proizvodi nikakve dodatne gubitke.

Unutrašnjost prigušivača napravljena je od perforiranog lima.

Radna temperatura između -40 °C i +150 °C.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RSI 112/1500 |
| Materijal: | Čelik, pocinčan |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 154 kg |
| Težina s pakovanjem: | 154 kg |
| Širina: | 1.320 mm |
| Visina: | 1.320 mm |
| Dubina: | 1.680 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.320 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.320 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.680 mm |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz: | 3 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 5 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 12 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 18 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 8 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 6 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 5 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 4 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732457 |
| Broj artikla: | 0073.0245 |

Proizvođač: MAICO

RSI 112/1500 Cijevni prigušivač