**Simetrični prijelazni komad s brtvom s valjanim prstenom USS 150-80**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | USS 150-80 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554783 |
| Broj artikla: | 0055.0478 |

Proizvođač: MAICO

USS 150-80 Simetrični prijelazni komad s brtvom s valjanim prstenom