**FFU**

Pravokutni sustav kanala za reguliranu kućnu ventilaciju

Veličina kanala: 110 mm x 54 mm.

Brza i jednostavna montaža.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FFU |
| Pad tlaka: | 2 Pa |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Podaci o plastici: | Polistirol, bez PVC-a |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,3 kg |
| Veličina kanala: | 110 mm x 54 mm |
| Hidraulični promjer: | 72 mm |
| Širina s pakovanjem: | 115 mm |
| Visina s pakovanjem: | 280 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 115 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520238 |
| Broj artikla: | 0152.0023 |

Proizvođač: MAICO

FFU