**Aksijalni stropni ventilator EC 140 A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EC 140 A |
| Maksimalna cirkulacija zraka: | 18.000 m³/h |
| Brzina: | 250 1/min |
| Promjer rotora: | 1.400 mm |
| Apsorpcija struje: | 120 W |
| IMaks.: | 0,6 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Mjesto ugradnje: | Strop |
| Težina: | 10,315 |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 60 °C |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799881759 |
| Broj artikla: | 0088.0175 |

Proizvođač: MAICO

EC 140 A Aksijalni stropni ventilator