**Pokrov Duo AE**

Poklopac elementa okvira za ugradnju u prozorski okvir.

Potreban kao obvezan pribor pri montaži u prozorski okvir.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Duo AE |
| Volumen zraka: | 60 m³/h |
| Materijal: | Plemeniti čelik |
| Boja: | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina: | 0,56 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,69 kg |
| Širina: | 100 mm |
| Visina: | 394 mm |
| Dubina: | 77 mm |
| Širina s pakovanjem: | 130 mm |
| Visina s pakovanjem: | 423 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 100 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930884 |
| Broj artikla: | 0093.0088 |

Proizvođač: MAICO

Duo AE Pokrov