**Protupožarni kompenzacijski element BA 100-0**

Može se primijeniti samo u kombinaciji sa protupožarnim sustavima aeroduct.

Protupožarni kompenzacijski element: istodobno T-komad i kompenzator. Na taj način protupožarnost bez dodatnog troška montaže.

U slučaju požara protupožarni kompenzacijski element osigurava da na ventilacijski kanal ne djeluju značajne sile.

Protupožarni kompenzacijski element BA bez postolja za premošćivanje etaža u koje se ne mora ugraditi ventilator ili za primjenu pri kašnjenjima glavnog voda.

Stalni poprečni presjek glavnog voda za jednostavno čišćenje cijevi.

Opće tehničko odobrenje, broj odobrenja Z-41.6-573 (odobrenje samo u kombinaciji s MAICO ventilatorima).

Prema odabiru broj postolja 0, 1 ili 2.

Klasa vatrootpornosti K90-18017 S.

Potreban pribor: Protupožarna izolacija BI.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | BA 100-0 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 1,16 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,2 kg |
| Protupožarna zaštita: | da |
| Broj postolja: | 0 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 100 mm |
| Visina: | 640 mm |
| Dubina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 100 mm |
| Visina s pakovanjem: | 640 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 100 mm |
| Broj odobrenja: | Z-41.6-573 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990253 |
| Broj artikla: | 0093.1019 |

Proizvođač: MAICO

BA 100-0 Protupožarni kompenzacijski element