**Postolje s prigušivačem SDVI 35**

Prigušivačem za smanjenje buke na strani usisa krovnih ventilatora.

S kulisama za zvučnu izolaciju od nezapaljivih ploča od mineralnih vlakana otpornih na abraziju.

Sa skraćenom kulisom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SDVI 35 |
| Materijal: | Čelični lim, galvaniziran |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 37 kg |
| Težina s pakovanjem: | 37 kg |
| Širina: | 490 mm |
| Visina: | 750 mm |
| Dubina: | 490 mm |
| Širina s pakovanjem: | 490 mm |
| Visina s pakovanjem: | 750 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 490 mm |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz: | 3 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 5 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 9 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 11 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 19 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 20 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 18 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 14 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730361 |
| Broj artikla: | 0073.0036 |

Proizvođač: MAICO

SDVI 35 Postolje s prigušivačem