**Helyiség légállapot szabályozó RLS D1 WR**

Opcionális digitális vezérlés tartozékként a WS 170 R../WS 170 L.., WS 170 KR../WS 170 KL.. és WR 600 szellőztető készülékekhez.

Vezérlés és feszültségellátás egy 2-eres Bus kábelon keresztül (Opentherm).

A szellőztetési fokozat, a beállított időprogram, a helyiség hőmérséklet vagy idő, a nyári funkció, a szűrőcsere és a zavarjelentés digitális kijelzése.

2 időprogram (heti programok). Téli- és nyári időszámítás átkapcsoló.

Forgókapcsoló és érintőkapcsoló az üzemmód kiválasztásához (Be/Ki, szellőztetési fokozat manuális kiválasztása, időprogram P1 vagy P2, üdülési program, reset szűrőcsere).

Nyári funkció a légbevezető ventilátorok kikapcsolásával.

Ernyőzött vezérlő vezeték a készülékhez, pl. LiYCY 2 x 0,75 mm².

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RLS D1 WR |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 24 V |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | polisztirol, PVC-mentes |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,19 kg |
| Súly csomagolással: | 0,29 kg |
| Szélesség: | 145 mm |
| Magasság: | 98 mm |
| Mélység: | 31 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 163 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 105 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 40 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578284 |
| Termékszám: | 0157.0828 |

Gyártó: MAICO

RLS D1 WR Helyiség légállapot szabályozó