**Axiális tetőventilátor DZD30-4A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD30-4A |
| Légmennyiség: | 1.500 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.425 1/min |
| Teljesítménye: | 100 W |
| Imax: | 0,3 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: |  -  |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 14,5 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0415 |

Gyártó: MAICO

DZD30-4A Axiális tetőventilátor