**Axiális tetőventilátor DZD60-6A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD60-6A |
| Légmennyiség: | 7.100 m³/h |
| Fordulatszám: | 930 1/min |
| Teljesítménye: | 500 W |
| Imax: | 0,95 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: |  -  |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 49 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0428 |

Gyártó: MAICO

DZD60-6A Axiális tetőventilátor