**Levegőminőség szabályzó EAQ 10/2**

VOC-érzékelő a szellőztető készülékek levegőminőségtől függő működtetésére.

Beépített légminőség-érzékelővel a különböző gázok és szaganyagok (pl. szénmonoxid, metán, hidrogén, alkohol, dohányfüst) koncentrációjának mérésére.

Fém-oxid érzékelő automatikus kalibrálással.

Csak a WRG készülékekre WS 170 R../WS 170 L.., WS 170 KR../WS 170 KL.. és WR 600 csatlakoztatáshoz.

Biztonsági utasítások

Az EAQ 10/2 biztonságtechnikai alkalmazásokhoz nem használható.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EAQ 10/2 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram / egyenáram |
| Feszültségosztály: | 12 V - 25 V AC vagy 12 V - 36 V DC |
| Kimenőjel: | 0 V - 10 V |
| Védelmi fokozat: | IP 30 |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,058 kg |
| Súly csomagolással: | 0,125 kg |
| Szélesség: | 72 mm |
| Magasság: | 72 mm |
| Mélység: | 27 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 190 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 120 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Érzékelő mérőtartomány: | 800 ppm - 1.200 ppm - CO<sub>2</sub>-ekvivalens |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578345 |
| Termékszám: | 0157.0834 |

Gyártó: MAICO

EAQ 10/2 Levegőminőség szabályzó