**Kishelyiség ventilátor ECA 150 ipro**

Alapkivitel

Be/kikapcsolás a világításkapcsolón vagy egy külön kapcsolón keresztül.

Üzem az 1. vagy 2. fokozaton.

Két fokozatban kezelhető a kereskedelemben kapható duplakapcsolóval.

Szabályozható fordulatszám.

Jellemzők

Intelligens programozású kishelyiség ventilátor a legmagasabb igényekhez.

2 teljesítmény fokozat.

Rejtett beszívás a formatervezett burkolaton keresztül.

Elszíváshoz.

A nagy légmennyiséget magas nyomáserősséggel kombinálja.

VDE-GS jellel.

IP X5 védelmi fokozata biztonságot jelent a fürdőszobában.

II. védelmi osztály.

Túlmelegedés elleni védelem.

Folyamatos működésre alkalmas.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

A ház anyaga ütésálló műanyag.

Motor

Energiatakarékos, robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Folyamatos működésre alkalmas.

Szerelési utasítás

Kompatibilis az ECA előzetes modellekhez DN 150, mivel a rögzítőlyukak és a kábelbevezetés ugyanazon a helyen található süllyesztett beszereléshez.

Fali vagy mennyezetre történő beszerelés lehetséges.

Elektromos bekötés

Választani lehet a falon kívüli vagy a süllyesztett elektromos csatlakozás között.

Biztonsági utasítások

Az összes ECA 150 ipro készülék a DIN VDE 0100-701 szerint az 1-es védelmi körben alkalmazható.

A részleteket lásd a Tervezési útmutatóban.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA 150 ipro |
| Modell: | Alapkivitel |
| Légmennyiség: | 200 m³/h / 250 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.672 1/min / 2.189 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| SEC average: | -11,18 kWh/(m²\*a) |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 15 W / 19 W |
| Imax: | 0,09 A |
| Védelmi fokozat: | IP X5 |
| Hálózati kábel: | 3/5 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 1,6 kg |
| Súly csomagolással: | 1,89 kg |
| Zsalu: | nincs |
| Névleges méret: | 150 mm |
| Szélesség: | 228 mm |
| Magasság: | 228 mm |
| Mélység: | 123,3 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 235 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 235 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 200 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Hangnyomásszint: | 33 dB(A) / 40 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840855 |
| Termékszám: | 0084.0085 |

Gyártó: MAICO

ECA 150 ipro Kishelyiség ventilátor