**Entalpikus hőcserélő WSET 250**

Entalpikus hőcserélő WS 250 szellőztető készülékhez

Nagyon hatékony, nedvességtovábbító ellenáram hőcserélőként szelektív polimér membrán fóliával .

Ezen a membránon keresztül (az ellenáramlásos hőcserélőben található), a gyakran túl alacsony relatív páratartalom megnövelhető a helyiségekben (pl. téli időszak).

Nem szállít gázokat és szennyeződéseket - csak a meleget és a vízgőzt engedi át a membrán.

Hosszú élettartam - állandó átviteli értékek.

Minimális szivárgási helyek.

Optimális áramlási viselkedés, alacsony nyomásveszteség.

Fagy- és hőálló.

Magas átviteli teljesítmény.

Mikroszervezetek ellen védő (microban beépített higiénia védelem).

Vízzel mosható.

Nem rendelkezik DIBT-engedéllyel/PHI-tanúsítással a szellőztető WS 250 készülékhez a WSET 250 beszerelésekor.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSET 250 |
| Térfogatáram: | 130 m³/h 30 Pa esetén |
| Nedvesség visszanyerés: | 70 % |
| Szín: | kék (RAL 5015) |
| Súly csomagolással: | 14 kg |
| Szélesség: | 366 mm |
| Magasság: | 366 mm |
| Mélység: | 373 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 650 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 550 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 460 mm |
| Hőellátási fok: | 82 % |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799926108 |
| Termékszám: | 0192.0610 |

Gyártó: MAICO

WSET 250 Entalpikus hőcserélő