**Nedvesség- és hőmérsékletérzékelő FFT 30 K**

A nedvesség- és hőmérsékletérzékelő a relatív páratartalom és hőmérséklet mérését szolgálja zárt helyiségekben és a standard kimeneti jellel 0...10 V van ellátva.

Az érzékelőt az építtetőnek kell a falra rögzítenie.

Tartozékok: Biztonsági trafót (230 V / 24 V) az építtetőnek kell rendelkezésre állítani.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FFT 30 K |
| Feszültségosztály: | 12...34 V AC/DC |
| Teher: | 10 kOhm - 100 kOhm |
| Védelmi fokozat: | IP 30 |
| Elektromos bekötés: | Csavarkapcsok |
| Csatlakozókapocs átmérő: | 0,75 mm |
| Mérettartomány relatív nedvesség: | 0 % - 98 % |
| Kimenet relatív páratartalom: | 0 V - 10 V |
| Ház anyaga: | ABS-műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,06 kg |
| Súly csomagolással: | 0,08 kg |
| Szélesség: | 87,5 mm |
| Magasság: | 87,5 mm |
| Mélység: | 30 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 91 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 91 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 31 mm |
| Mérési tartomány hőmérséklet: | 0 °C -ig 50 °C |
| Kimenet hőmérséklet: | 0 V -ig 10 V |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799571216 |
| Termékszám: | 0157.0121 |

Gyártó: MAICO

FFT 30 K Nedvesség- és hőmérsékletérzékelő