**Kishelyiség ventilátor ECA 150 ipro RC**

Rádióvevős kivitel

beépített rádióvevővel, 868 MHz.

Be/Ki a DS RC rádiókapcsolóval vagy külön RLS RC vezérlés.

A két fordulatszámot vagy a rádiókapcsolóval vagy a vezérlésen lehet beállítani.

Nem szabályozható fordulatszám.

Jellemzők

Rádióvezérelt ventilátor a MAICOsmart szellőztető rendszerhez beépített 868 MHz rádióvevővel, EnOcean technológia alapon.

A ventilátor egy dupla billenőkapcsolóval (DS RC) is üzemeltethető (nincs szükség kábelfektetésre a kapcsoló és a ventilátor között).

A ventilátor egy master - slave kapcsolatban beszerelhető más ECA 150 ipro RC/RCH/KRC/KRCH ventilátorokkal együtt (RLS RC szükséges). Az ECA 150 ipro RC/RCH/KRC/KRCH nem kombinálható az ECA 100 ipro RC/RCH vagy ER 100 RC ventilátorokkal .

Két teljesítményfokozat.

Rejtett beszívás a formatervezett burkolaton keresztül.

Elszíváshoz.

VDE-GS jellel.

IP X5 védelmi fokozata biztonságot jelent a fürdőszobában.

II. védelmi osztály.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

A ház anyaga ütésálló műanyag.

Motor

Energiatakarékos, robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Folyamatos működésre alkalmas.

Szerelési utasítás

Beszerelése a lehető legegyszerűbb, mivel a fedél szerszámmal könnyen levehető.

Kompatibilis az ECA előzetes modellekhez DN 150, mivel a rögzítőlyukak és a kábelbevezetés ugyanazon a helyen található süllyesztett beszereléshez.

Elektromos bekötés

Süllyesztett elektromos csatlakozás.

Biztonsági utalás

A ventilátorok IP X5 védelmi fokozattal rendelkeznek, és a DIN VDE 0100-701 szerinti 1-es körben is beszerelhetők.

A részleteket lásd a Tervezési útmutató Kishelyiség ventilátorok fejezetében.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA 150 ipro RC |
| Modell: | Rádióvevő |
| Légmennyiség: | 200 m³/h / 250 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.672 1/min / 2.189 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| SEC average: | -11,18 kWh/(m²\*a) |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 15 W / 19 W |
| Imax: | 0,09 A |
| Védelmi fokozat: | IP X5 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 1,61 kg |
| Súly csomagolással: | 1,88 kg |
| Zsalu: | nincs |
| Névleges méret: | 150 mm |
| Szélesség: | 228 mm |
| Magasság: | 228 mm |
| Mélység: | 189,3 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 235 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 235 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 200 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Hangnyomásszint: | 33 dB(A) / 40 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840879 |
| Termékszám: | 0084.0087 |

Gyártó: MAICO

ECA 150 ipro RC Kishelyiség ventilátor