**Szabályzó zsalu JRE 40**

Redőny szabályzó zsaluk automatikus üzemeltetéshez.

Egy kiegészítő MS 8 vagy MS 8 P szervomotorral szükséges kombinálni (a szervomotor nem része a szállítási csomagnak).

Robbanásveszélyes terekben nem szabad alkalmazni.

Beszerelési utasítások

Biztosítsuk a szervomotor hozzáférhetőségét.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | JRE 40 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelési hely: | Cső |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 6,53 kg |
| Súly csomagolással: | 6,85 kg |
| Zsalutípus: | elektromos |
| Névleges méretnek megfelelő: | 400 mm |
| Szélesség: | 460 mm |
| Magasság: | 460 mm |
| Mélység: | 165 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 590 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 465 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 275 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513933 |
| Termékszám: | 0151.0393 |

Gyártó: MAICO

JRE 40 Szabályzó zsalu