**Külső rács MGE 80/125 V2A**

MGR: Külső rács kerek szellőzőnyílások befedéséhez.

MGE: Külső rács négyszögletes szellőzőnyílások befedéséhez.

Bogárvédő ráccsal és rugós tartóval.

80 mm és 125 mm közötti csőátmérőkhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MGE 80/125 V2A |
| Modell: | szögletes |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Anyag: | rozsdamentes acél |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,14 kg |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 25 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 151 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 151 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 26 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780311 |
| Termékszám: | 0078.0031 |

Gyártó: MAICO

MGE 80/125 V2A Külső rács