**Ötfokozatú trafó TR 0,8-2**

Ötfokozatú trafó a fordulatszám beállításához.

Háromfázisú váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Működésjelző lámpával.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TR 0,8-2 |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 400 W |
| Maximális terhelés: | 0,8 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Szekunder feszültség: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | világos szürke, a RAL 7035-hoz hasonló |
| Súly: | 5,1 kg |
| Súly csomagolással: | 6,29 kg |
| Szélesség: | 248 mm |
| Magasság: | 195 mm |
| Mélység: | 205 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 260 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 340 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 260 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571483 |
| Termékszám: | 0157.0148 |

Gyártó: MAICO

TR 0,8-2 Ötfokozatú trafó