**Ötfokozatú trafó TR 6,6-2**

Ötfokozatú trafó a fordulatszám beállításához.

Háromfázisú váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Működésjelző lámpával.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TR 6,6-2 |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 3.300 W |
| Maximális terhelés: | 6,6 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Szekunder feszültség: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | fém |
| Szín: | világos szürke, a RAL 7035-hoz hasonló |
| Súly: | 26,84 kg |
| Súly csomagolással: | 28,31 kg |
| Szélesség: | 400 mm |
| Magasság: | 300 mm |
| Mélység: | 240 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 420 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 305 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 340 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571506 |
| Termékszám: | 0157.0150 |

Gyártó: MAICO

TR 6,6-2 Ötfokozatú trafó