**Ötfokozatú trafó, kapcsolószekrény TRE 6,5 S-2**

Ötfokozatú trafó a fordulatszám beállításához.

Egyfázisú váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Lábkonzollal és csatlakozó kapcsokkal.

U-sín beszereléssel beépíthető trafóknál <3 kg.

Tartozékok: ESS 20 ötfokozatú kapcsoló

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TRE 6,5 S-2 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 1.170 W |
| Maximális terhelés: | 6,5 A |
| Védelmi fokozat: | IP 00 |
| Szekunder feszültség: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Beszerelés típusa: | Kapcsolószekrény |
| Súly: | 5,15 kg |
| Súly csomagolással: | 6,05 kg |
| Szélesség: | 120 mm |
| Magasság: | 100 mm |
| Mélység: | 120 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 240 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 230 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 190 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571643 |
| Termékszám: | 0157.0164 |

Gyártó: MAICO

TRE 6,5 S-2 Ötfokozatú trafó, kapcsolószekrény