**Ötfokozatú trafó, kapcsolószekrény TR 6,6 S-2**

Ötfokozatú trafó a fordulatszám beállításához.

Háromfázisú váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Lábkonzollal és csatlakozó kapcsokkal.

U-sín beszereléssel beépíthető trafóknál <3 kg.

Tartozékok: ötfokozatú kapcsoló DSS 20.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TR 6,6 S-2 |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 1.188 W |
| Maximális terhelés: | 6,6 A |
| Védelmi fokozat: | IP 00 |
| Szekunder feszültség: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Beszerelés típusa: | Kapcsolószekrény |
| Súly: | 20,02 kg |
| Súly csomagolással: | 23,35 kg |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 115 mm |
| Mélység: | 155 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 310 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 420 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 340 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571537 |
| Termékszám: | 0157.0153 |

Gyártó: MAICO

TR 6,6 S-2 Ötfokozatú trafó, kapcsolószekrény