**Helyiség légállapot szabályozó RLS 1 WR**

A WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 és WS 470 szellőztető készülékek szállítási terjedelmében.

További kezelőmodulokat párhuzamosan lehet csatlakoztatni.

4 szellőztetési fokozat beállítása nyomógombbal.

Szűrőcserére vonatkozó üzenet LED-del.

Zavarkijelzés LED-del.

A szállítási terjedelemhez tartozik egy adapterlemez süllyesztett beszerelésű aljzatokhoz.

Vezérlő vezeték LiYY 7x0,34 mm² készülékhez.

Energiaellátás a WS-/WR készülékeken keresztül.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RLS 1 WR |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 12 V |
| Anyag: | műanyag |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | polisztirol, PVC-mentes |
| Súly: | 0,09 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 35 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 87 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 87 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 45 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578093 |
| Termékszám: | 0157.0809 |

Gyártó: MAICO

RLS 1 WR Helyiség légállapot szabályozó