**Differencia nyomás átalakító DS 500**

Nyomás mérőadó műanyag házban levegőben, nem agresszív gázbani használatra.

Kimeneti jel 0-10 V (kiszállításkor) és 4-20 mA között beállítható.

Reakcióidő is kiválasztható: 1 s (kiszállításkor) vagy 100 ms.

Szállítási csomag:

1 x nyomás mérőadó

2 x nyomásmérő szonda műanyagból

1 x 2 m PVC-tömlő

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DS 500 |
| Max. túlnyomás: | 20 kPa |
| Munkaterület: | 0 - 500 Pa / 0 - 1000 Pa |
| Feszültségfajta: | Egyenáram |
| Feszültségosztály: | 18 V - 30 V DC |
| Kimenőjel: | 0 V - 10 V |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Súly: | 0,17 kg |
| Súly csomagolással: | 0,21 kg |
| Szélesség: | 130 mm |
| Magasság: | 130 mm |
| Mélység: | 56 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 140 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 75 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 115 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571186 |
| Termékszám: | 0157.0118 |

Gyártó: MAICO

DS 500 Differencia nyomás átalakító