**További nyomtatott áramköri lap ZP 1**

A ZP 1 további nyomtatott áramköri lap opcionális komponensek vezérlésére szolgál, pl.

egy 3-utas zsalu vezérlésére levegő-geotermikus hőcserélőn

egy szabályozott szivattyú vezérlésére egy sós-vizes hőcserélőn

egy zónaszabályzás egyik légzsalujának vezérlésére

kapcsoló érintkezőként egy külső utánmelegítés fűtésérzékelőhöz

Az alap nyomtatott áramköri lap és a ZP 1 közötti kommunikáció felépítése a szállítási terjedelemben megtalálható RJ 12 modulkábelen keresztül történik.

A ZP 1-en található DIP kapcsolóval a kívánt funkció kiválasztható.

WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 és WS 470 központi szellőztető készülékekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZP 1 |
| Súly: | 0,08 kg |
| Súly csomagolással: | 0,18 kg |
| Szélesség: | 71 mm |
| Magasság: | 77 mm |
| Mélység: | 83 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 170 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 83 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 160 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 160 Flat, WS 170 KB.., WS 320, WS 470, WR 310, WR 410 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925545 |
| Termékszám: | 0092.0554 |

Gyártó: MAICO

ZP 1 További nyomtatott áramköri lap