**További nyomtatott áramköri lap ZP 2**

A ZP 2 további nyomtatott áramköri lap opcionális komponensek vezérlésére szolgál, pl.

az egyenáramú ventilátorok gyakran nagyon fontos nyomásállandójának létrehozásához,

eltérő nyomással vezérelt szűrőfelügyelethez.

Az alap nyomtatott áramköri lap és a ZP 2 közötti kommunikáció felépítése a szállítási terjedelemben megtalálható RJ 12 modulkábelen keresztül történik.

A ZP 2-en található DIP kapcsolóval a kívánt funkció kiválasztható.

A nyomtatott áramköri lapba integrált nyomáskülönbség jeladóval.

A nyomótömlők a szállítási terjedelem részei.

WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 és WS 470 központi szellőztető készülékekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZP 2 |
| Súly: | 0,06 kg |
| Súly csomagolással: | 0,16 kg |
| Szélesség: | 63 mm |
| Magasság: | 43 mm |
| Mélység: | 79 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 173 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 79 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 157 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 160 Flat, WS 170 KB.., WS 320, WS 470, WR 310, WR 410 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925552 |
| Termékszám: | 0092.0555 |

Gyártó: MAICO

ZP 2 További nyomtatott áramköri lap